* 仕上がりサイズまで絵柄がある場合は、仕上がりより外側まで（約3mm、外トンボまで）ヌリタシを作成ください。[詳しくは](http://www.suprint.jp/front/a/tec/spec/09_support_step2.html#step02_b)
* 切れてしまっては困る絵柄や文字等は、仕上りサイズより2～3mm以上内側に入れて作成されることをおすすめいたします。
* 両面の印刷の場合、（表がタテ/裏がヨコ等の場合は特に）表裏・天地の指示をお忘れなくお願いいたします。[詳しくは](http://www.suprint.jp/front/a/tec/spec/09_support_common.html)
* 透過性や半透明など変換が正常に出来ない場合があります。
* 仕上がりサイズまで絵柄がある場合は、仕上がりより外側まで（約3mm、外トンボまで）ヌリタシを作成ください。[詳しくは](http://www.suprint.jp/front/a/tec/spec/09_support_step2.html#step02_b)
* 切れてしまっては困る絵柄や文字等は、仕上りサイズより2～3mm以上内側に入れて作成されることをおすすめいたします。
* 両面の印刷の場合、（表がタテ/裏がヨコ等の場合は特に）表裏・天地の指示をお忘れなくお願いいたします。[詳しくは](http://www.suprint.jp/front/a/tec/spec/09_support_common.html)
* 透過性や半透明など変換が正常に出来ない場合があります。